**Vysvetlenie**

Otázka záujemcu:



Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje dodané okná vyrobiť z profilu triedy A, hrúbky 3mm s toleranciou 0,2mm o čom žiada predložiť certifikát.

Bratislava 05.03.2019