Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti záujemcu o zákazky:

**Oprava**  **zábradlia a mreží v ŠD Starohájska 8, Bratislava**

 zverejnené na webovej stránke verejného obstarávateľa, formou prieskumu trhu, dáva nasledovné vysvetlenie:

 Otázka záujemcu:

1. Pri výkrese Z03 - skrutka s hmoždinou. aký priemer hmoždinky? aká dĺžka? aký typ? neuvádza sa(určí dodávateľ)?

2. Pri výkrese Z04- skrutka s hmoždinou. aký priemer hmoždinky? aká dĺžka? aký typ?(určí dodávateľ)?

3. Požaduje sa očistenie a náter 1x základnou a 2 x vrchnou farbou na všetky kovové časti balkonov alebo iba navarované časti a novo vytvorené časti mreží.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

﻿1. Jedná sa o rámové hmoždinky univerzálne do plných alebo

 dierovaných materiálov priemer 10mm dlžký min 115mm výrobca napr.

 fischer rámová hmoždinka FUR 10 x 115 SS skrutka so 6-hrannou hlavou gvz.

 2. Jedná sa o rámové hmoždinky univerzálne do plných alebo dierovaných

 materiálov priemer 10mm dlžký min 115mm výrobca napr.fischer rámová

 hmoždinka FUR 10 x 115 SS skrutka so 6-hrannou hlavou gvz.

 3. Jedná sa len o položký z výkazu výmer t.j. pol. 1- 39ks pol. 2 -

 2ks, pol.3 - 2ks , pol. 4 -864 ks , pol. 5 - 195 ks, pol. 6. - 18ks

 nater celých zábradlí rieši iný projekt